NOLIKUMA 3.pielikums 
Darba uzdevums, tehniskās specifikācijas un kvalitātes prasības

Būvobjekts: Varakļānu pilsētas laukuma rekonstrukcija – teritorijas labiekārtojums
Adrese: Rīgas iela 4a, Varakļāni, Varakļānu novads, LV – 4838.

1. Pre​ten​den​tiem pie​dā​vā​ju​ma ce​nas no​teik​ša​nas gal​ve​nais rā​dī​tājs ir  „Varakļānu pilsētas laukuma rekonstrukcija – teritorijas labiekārtojums, Rīgas iela 4a, Varakļāni, Varakļānu novads” teh​nis​kais pro​jekts un darba apjomi. Tam pie​vie​no​tās teh​nis​kās pie​zī​mes un spe​ci​fi​kā​ci​jas no​sa​ka, kā​du kva​li​tā​ti un stan​dar​tus Pa​sū​tī​tājs sa​gai​da no ga​ta​vās bū​ves. Tehniskā projekta pie​zī​mes un spe​ci​fi​kā​ci​jas var ne​būt pil​nī​gas un ta​jās var ne​būt de​ta​li​zē​tu vi​su nepie​cie​ša​mo ele​men​tu ap​rak​stu kat​ra at​se​viš​ķa inženiertehniskā risinājuma sa​da​ļā. Tā​dēļ kat​ra Preten​den​ta pie​nā​kums ir pār​lie​ci​nā​ties, ka vi​ņa pie​dā​vā​jums, ne​at​ka​rī​gi no pie​zī​mēm un specifikācijām, ap​mie​ri​na vi​sas Pa​sū​tī​tā​ja teh​nis​kās, hi​gi​ēnis​kās un es​tē​tis​kās pra​sī​bas, un ir sa​ska​ņā ar Latvijas Valsts Būv​nor​ma​tī​vu un ie​sais​tī​to at​bil​dī​go valsts un paš​val​dī​bas in​sti​tū​ci​ju pra​sī​bām. 

2. Iz​vēr​tē​jot teh​nis​ko pro​jek​tu un darbu apjomos uzrādītās izpildāmo darbu pozīcijas, Pre​ten​den​tiem paš​iem ir jā​no​sa​ka izpildāmo, tai skaitā neparedzēto dar​bu iz​mak​su lie​lums, kas jā​iek​ļauj konkrētu būv​dar​bu izpildes izmak​sās.
3. Dotais darbu daudzumu saraksts var būt nepilnīgs un tajā var nebūt detalizēti izklāstīts visu nepieciešamo elementu apraksts katra atsevišķa inženiertehniska risinājuma sadaļā. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentiem pašiem ir jāizvērtē tehniskā specifikācija un izpildāmie būvdarbi. Pretendenta piedāvājumā ir ietvertas visas Pasūtītāja tehniskās, higiēniskās un estētiskās prasības, un tas ir saskaņā ar Latvijas Valsts Būvnormatīvu un iesaistīto atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju prasībām. 

4. Būv​dar​bos iz​man​to​ja​mi ti​kai tā​di būv​ma​te​ri​āli, iz​strā​dā​ju​mi vai ie​kār​tas vai to adek​vā​ti ekvivalenti, kā uz​rā​dīts teh​nis​kā pro​jek​ta spe​ci​fi​kā​ci​jās vai spe​ci​fi​kā​ci​ju va​ri​an​tos, al​ter​na​tī​vi ri​si​nā​ju​mi piedāvājumā ne​tiks pie​ņem​ti. 
5. Ja iepirkuma dokumentācijā (tai skaitā, tehniskajā projektā) ir dotas atsauces uz konkrētiem izstrādājumiem, ar to saprotams minētais izstrādājums „vai ekvivalents”.

6. Vei​ca​mo dar​bu sa​rak​stā no​rā​dī​to dar​bu iz​pil​de, iz​strā​dā​ju​mu uz​stā​dī​ša​na un ie​kār​tu mon​tā​ža ie​tver pil​nu dar​ba cik​lu līdz at​tie​cī​gās de​ta​ļas, mez​gla, iz​strā​dā​ju​ma vai ie​kār​tas ga​ta​vī​bai pil​nī​gai ekspluatā​ci​jai, ie​tve​rot vi​sus ma​te​ri​ālus un iz​strā​dā​ju​mus, kas teh​no​lo​ģis​ki ne​pie​cie​ša​mi at​tie​cī​gā būves ele​men​ta, vai ie​kār​tas dro​šai eks​plu​atā​ci​jai at​bil​sto​ši būv​nor​ma​tī​vu un eks​plu​atā​ci​jas noteikumu pra​sī​bām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei. 
7. Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs izstrādā laika grafiku saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

8. Iz​mak​su pie​dā​vā​ju​mā ir jā​būt ie​tver​tām vi​sām iz​mak​sām ve​co ma​te​ri​ālu un būv​gru​žu aiz​vāk​ša​nai no ob​jek​ta un to iz​vie​to​ša​nai at​bil​sto​ši spē​kā eso​ša​jām li​kum​do​ša​nas nor​mām un maksām par komunālajiem pakalpojumiem (elektrība, ūdens, kanalizācija u.c.) objekta būvniecības laikā. 

9. Uzsākot būvdarbus rekonstruējamais objekts, tiks nodotas Būvuzņēmējam, un līdz būvdarbu nodošanai ekspluatācijā par nodotā īpašuma un materiālo vērtību saglabāšanu pilnu atbildību nes Būvuzņēmējs.

10. Bū​vuz​rau​dzī​bu veiks Pasūtītāja no​zī​mēts ser​ti​fi​cēts bū​vuz​raugs.

11. Dar​bu pie​ņem​ša​nas- no​do​ša​nas kār​tī​ba pro​jek​ta ie​tva​ros tiek no​teikta sa​ska​ņā ar ak​tu par iz​pil​dī​to dar​bu pie​ņem​ša​nu (for​ma Nr.2), ne biežāk kā reizi mēnesī.
Precizējumi darbu apjomos, kas jāņem vērā sastādot piedāvājumu:

1. Lokālajā tāmē Nr.1 „Elektroinstalācijas darbi” 
- pozīcijā Nr.2 apgaismojuma laternas paredzēt atbilstoši darbu apjomu specifikācijai pārējie risinājumi atbilstoši GP-6;
- pozīcijā Nr.3 paredzēt 80m kabeli AXMK4-x25mm2 pieslēguma nodrošināšanai (aizstājot 50m kabelis AXMK4-x16mm2).

2. Darbu apjomos un būvdarbu līgumā netiek ietverta tehniskajā projektā paredzētā bērnu rotaļu zonas izbūve, skulpturālo bronzas figūru uzstādīšana, visu dekoratīvo stādījumu ( koku, dzīvžogu un puķu) ierīkošana, labiekārtojuma elementu (soli ar atzveltni, atkritumu tvertnes, velosipēdu turētāji, informācijas stendi) uzstādīšana. Bruģakmens seguma izbūves daudzumu skatīties pēc darba apjomiem (tā ir samazināta attiecībā pret tehnisko projektu).
3. Kanalizācijas izbūvē nav paredzēta dzelzsbetona pārkrituma grodu akas izbūve. 

4. Ūdensvada pievadam tiek paredzēta plastmasas PE80 DN25 caurule. 
Piedāvājumu sastādīt pēc darbu apjomiem ( Pielikums Nr.5 - Darba apjomi un finanšu piedāvājuma forma). 
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Varakļānu novada pašvaldība

